컨테이너(3M*6M) 제작 견적 의뢰

1. 제작개요 : 컨테이너 1번 위에 컨테이너 2번을 올려놓는 구조로 제작

2. 제작 조건

가. 컨테이너 1 : 지표면 이하로 매설하여 저장고로 사용하기 위한 용도

- 방수가 되도록 측면, 하부는 이음매 부분 철판 용접 시 세밀한 작업과,

- 측면, 하부는 막힘 구조이며, 도장 등으로 녹 방지,

- 상부에 개구부(900*1000)가 있는 구조로 제작이 필요하며,

- 천정부에 지름 100밀리미터 환기구 3개(PVC)와 30밀리미터(PVC 또는 28밀리 가요전선관) 전원케이블 인입구를 만들어 주시고,

- 내부는 단열재(100밀리)를 사용 바닥, 벽, 천장 마감하고

천정 환풍구 3개 설치

- 내부 전기시설은 중앙 천정부 형광등 1개, 전원 인입구 부근 분전함 1개,

콘센트 5개(4면 하단부 각 1개, 분전함 옆 1개 )

나. 컨테이너 2 : 컨테이너 1 위에 설치하기 위한 용도

- 바닥에 개구부(900*1000)가 있는 구조로 제작이 필요하며,

- 바닥 받침을 맞게 제작(12개, 현장 조립설치) 해주시고,

- 창문 4개, 환풍기1개, 현관문1개, 분전반1개

- 내부는 단열재(100밀리)를 사용 바닥, 벽, 천장 마감

- 내부 전기시설은 천정부 형광등 1개, 콘센트 5개(북쪽 3개, 남쪽 2개)

기타 궁금한 것은 협의 추진.