견적.

규격 : 폭 3.2 m   길이 10m  높이 : 약 2. 6m

면적 : 약 12평

샌드위치 판넬 벽면 · 천정 모두 100mm 두께로 시공. 단 판넬의 스티로폼은 모두 난연 제품

외벽은 시멘트 사이딩을 시공한 후 수성 페인트로 시공.

지붕은 판넬 상부에 2mm  두께의 루핑을 시공한 후 아스팔트 싱글 시공

사용되는 창문 좌 · 우 2개소 모두 4개의 창문을 설치. 시공되는 창문 이중창으로써 유리는 16mm 페어로 한다.

출입문 샌드위치용 방화 도어로 시공

내부 단열 공사 및 인테리어 공사 · 내부 벽면 및 천정 모든 부위는 50mm 두께의 난연 스티로폼으로 단열 보강공사를 한 후 표면 10mm 두께의 석고 보드 시공 실크 제품의 벽지로 도배로 마무리 시공.

난방 설비 방바닥에 난방용 전기필름을 설치하고 그 상부에 두께 3mm 데크타일을 시공한다.

전기 공사는 적정규격의 전선을 사용하고 적당한 개소의 전등과 콘센트를 설치한다

사용되는 모든 자재는 ks제품을 원칙으로 한다.